|  |
| --- |
| **工程量清单** |
| **合同段： 桩号：** |
| **第100章 总则** |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险  | 总额 | 1 |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 |  |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（含原道路养护费） | 总额 |  |  |  |
| 103-2 | 临时工程用地 | 总额 |  |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施 |  |  |  |  |
| -a | 设施架设与拆除 | 总额 |  |  |  |
| -b | 设施维修 | 月 |  |  |  |
| 103-4 | 电讯设施的提供、维修与拆除 | 总额 |  |  |  |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **清单 第100章合计 人民币 元** |
| **工程量清单** |
| **合同段： 桩号：** |
| **第300章 路面工程** |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| **一** | **Y007椴白线** |  |  |  |  |
| -a | 补18CM厚水泥混凝土面板 | m² | 1610.5 |  |  |
| -b | 老路挖除 | m² | 1610.5 |  |  |
| 二 | **X005英袁线** |  |  |  |  |
| -a | 黏层 | m² | 13072.6 |  |  |
| -b | 厚5CM中粒式沥青混凝土 | m² | 13072.6 |  |  |
| -c | 挖除5cm沥青混凝土路面 | m² | 2825.25 |  |  |
| -d | 挖除22cm水泥混凝土基层 | m² | 2693.25 |  |  |
| -e | 挖除20cm厚粒料基层 | m² | 1503.43 |  |  |
| -f | 补20cm厚石渣底基层 | m² | 1503.43 |  |  |
| -g | 补22cm厚C25水泥混凝土基层 | m² | 2693.25 |  |  |
| -h | 补改性乳化沥青黏层 | m² | 1797.25 |  |  |
| -i | 补5cm厚中粒式沥青混凝土 | m² | 1797.25 |  |  |
| -j | 热熔标线 | m² | 844.41 |  |  |
| **三** | **Y066田大线** |  |  |  |  |
| -a | 黏层 | m² | 1820 |  |  |
| -b | 厚5CM中粒式沥青混凝土 | m² | 1820 |  |  |
| -c | 挖除5cm沥青混凝土路面 | m² | 205.8 |  |  |
| -d | 挖除22cm水泥混凝土基层 | m² | 87.75 |  |  |
| -e | 补22cm厚C25水泥混凝土基层 | m² | 87.75 |  |  |
| -f | 补改性乳化沥青黏层 | m² | 87.75 |  |  |
| -g | 补5cm厚中粒式沥青混凝土 | m² | 87.75 |  |  |
| -h | 热熔标线 | m² | 97.65 |  |  |
| **四** | **Y031子关线** |  |  |  |  |
| -a | 22CM厚水泥混凝土面板 | m² | 8077.6 |  |  |
| -b | 老路挖除 | m² | 8077.6 |  |  |
| **工程量清单** |
| **合同段： 桩号：** |
| **第300章 路面工程** |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| **五** | **Y014军秧线** |  |  |  |  |
| -a | 黏层 | m² | 17292 |  |  |
| -b | 厚5CM中粒式沥青混凝土 | m² | 17292 |  |  |
| -c | 挖除18cm厚C25水泥混凝土 | m² | 402.5 |  |  |
| -d | 补18cm厚C25水泥混凝土 | m² | 402.5 |  |  |
| -e | 热熔标线 | m² | 640 |  |  |
| **六** | **CC01龙潭沟村道** |  |  |  |  |
| -a | 黏层 | m² | 2310 |  |  |
| -b | 厚5CM中粒式沥青混凝土 | m² | 2310 |  |  |
| **七** | **CX23西坪西岗村道** |  |  |  |  |
| -a | 黏层 | m² | 1794 |  |  |
| -b | 厚5CM中粒式沥青混凝土 | m² | 1794 |  |  |
| **八** | **CS17桑坪玉皇岈村道** |  |  |  |  |
| -a | 18cm厚C30水泥混凝土 | m² | 5178 |  |  |
| **清单 第300章合计 人民币 元**  |